Россия

# ООО «ЭЛИНОКС»



#

**ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ C РАСПАШНЫМИ**

**ДВЕРКАМИ**

**ПНР- Д**

**ПАСПОРТ**

**И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Полка настенная с распашными дверками типа ПНР (далее полка) предназначена для хранения кухонной утвари (тарелки, чашки, ложки и вилки и т. д.) и продуктов питания в упаковке (крупы, макаронные изделия, приправы и т. д.).

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ04.В.05443. Срок действия с 25.11.2014 г. по 24.10.2019 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.31.515.Д.003763.03.10 от 10.03.2010г. до 10.03.2015 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 16.01.2017г.

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Основные параметры полки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Норма** |
| **ПНР-2Д** | **ПНР-3Д** |
|  | Допустимая нагрузка, кг, не более | 40 | 58 |
|  | Проем открытой дверки, мм, не менее | 960 | 1160 |
|  | Количество полок, шт. | 1 |
|  | Количество дверок, шт. | 2 |
|  | Количество ламп, шт. | 2 |
|  | Номинальная мощность одной лампы, Вт | 30 |
|  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  | Род тока | Однофазный переменный |
|  | Частота тока, Гц | 50 |
|  | Габаритные размеры, мм, не болеедлина ширинавысота | 1000400700 | 1200400700 |
|  | Масса, кг, не более | 35 | 42 |

Номинальное поперечное сечение шнура питания не должно быть меньше шнура ПВС-ВП 3х0,75-250-81-16-1,7 с заземляющей жилкой.

1. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

3.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование | Количество, шт. |
|  | Каркас полки ПНР | 1 |
|  | Полка промежуточная | 1 |
|  | Дверка левая | 1 |
|  | Дверка правая | 1 |
|  | Дюбель-гвоздь М8 х 80 (комплект) | 2 |
|  | Паспорт | 1 |
|  | Пакет полиэтиленовый | 1 |
|  | Упаковка полки | 1 |
|  | Упаковка дверок (ящик №2) | 1 |

1. **рЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ**

Выбрать место для установки полки, разметить места под отверстия для установки анкерных болтов на расстоянии 870 мм (1000 мм – для полки ПНР-3Д) друг от друга, просверлить отверстия диаметром 10 мм на глубину 90 мм, установить анкер и закрепить полку болтом в двух местах.

****

Рисунок 1. Пример крепления полки типа ПНР

После надежной фиксации полки на стене установить дверки в следующем порядке (см. рис. 2):

1. Установить полку поз. 1 внутри каркаса полки ПНР.
2. Прикрутите петли поз. 2 шурупами 4х13 в дверке левой поз. 3.
3. Прикрутите ручку поз. 5.1 двумя винтами М4х20 поз. 5.2 к дверке левой.
4. Совместите петли (на двери) с планками петли (на каркасе полки) и надежно закрепите винтами (винты входят в состав планок).
5. Пункты 2-4 повторите для дверки правой.
6. При необходимости отрегулируйте положение дверей при помощи регулировочных винтов петли (входят в состав петли).

****

Рисунок 2. Схема для сборки полки типа ПНР.

1. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЛАМП**

Для замены ламп рекомендуется произвести следующие действия:

1. Отключить питающую сеть.

2. Открыть дверки на максимальный угол раскрытия.

3. Снять полку.

4. Отвернуть 4 винта М5х20 и снять стекло.

5. Произвести замену ламп.

6. Для приведение полки в рабочее состояние произвести пункты 1 – 4 в обратном порядке.

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Полка навесная с распашными дверками ПНР-\_\_\_\_\_Д изготовленная на ООО «ЭЛИНОКС» соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Полка навесная с распашными дверками ПНР-\_\_\_\_\_Д упакована на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_ М. П.

 (подпись)

 Упаковку произвел \_\_\_\_

 (подпись)

 Изделие после упаковки принял \_\_\_\_

 (подпись)

1. **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации полки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей полки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения полки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную полку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера полки, даты изготовления и установки.

1. **СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,**

 **г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

 **Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

